Наручилац:Општинска управа Бор

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

ПИБ: 100568330

Матични број: 07208529

**- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -**

(редни број јавне набавке: ЈН ОУ 18-У /2017)

 Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набaвке, услуге израде пројектно техничке документације за издавање грађевинских дозвола и извођење радова и издавање локацијских услова водоснабдевање МЗ Метовница општине Бор, образована решењем број: 404-725/2017-III-01, од 02.11.2017 je, у складу са чл. 54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) **дана 13.11.2017. године припремила** **Измену конкурсне документације:** -**У поглављу: III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКИ ОПИС)**

 **редни број јавне набавке : ЈН ОУ 18 - У/2017**

**PROJEKTNI ZADATAK**

**ZA IZRADU PROJEKTA IDEJNOG REŠENJE, PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU I PROJEKTA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VODOSNABDEVANJU MZ METOVNICA, OPŠTINA BOR**

 **на страни, 4-6 од 30, мења се и замењује новим обрасцем у прилогу**:

**III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКИ ОПИС)**

 редни број јавне набавке : ЈН ОУ 18 - У/2017

**PROJEKTNI ZADATAK**

**ZA IZRADU PROJEKTA IDEJNOG REŠENJE, PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU I PROJEKTA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VODOSNABDEVANJU MZ METOVNICA, OPŠTINA BOR**

 Na teritoriji MZ Metovnica оpštine Bor, živi oko 1200 stanovnika po popisu iz 2010. godine u oko 430 domaćinstva. MZ Metovnica je pretežno poljoprivredno područje, a jedan deo stanovništva se bavi uzgojom stoke.

Potrebno je uraditi projekat idejnog rešenja, projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje radova.

 Zahvat vode je u reonu „Dubrava“ u MZ Šarbanovac, na cevovodu vodosnabdevanja Bogovina-Bor, u izgrađenoj šahti.

Osnovni zadatak projektanta jeste da uradi razvodnu mrežu (dužine oko 45 km) vodovoda prema potrebama lokalnog stanovništva, da dimenzioniše tako da svako domaćinstvo koje će se priključiti na cevovod ima dovoljnu količinu vode i zadovoljavajući pritisak, granskog oblika, sa položajem duž postojećih saobraćajnica. Na mreži je potrebno predvideti prateće razvodne i priključne šahti i armature potrebne za njeno normalno funkcionisanje i održavanje. Mrežu projektovati od PE i HDPE cevi za oko 430 domaćinstva, čiji će položaj biti utvrđen na terenu zajedno sa predstavnicima MZ Metovnica i JKP „Vodovod“-a Bor, za sadašnji i projektovani period od 25 godina. Potrebu za vodom definisati za 4 stanovnika i 6 grla krupne stoke po domaćinstvu.

Razvodnu mrežu projektovati zaključno sa priključnom šahtom i vodomerima za domaćinstva.

Osim prethodnog, potrebno je predvideti i dimenzionisati i potrebne objekte na trasi cevovoda, rezervoare i prekidne komore, kao i dovod struje do njih i pristupne puteve.

Projektom predvideti faznu građevinsku dozvolu, odnosno da se radovi mogu izvoditi po fazama.

Projektnu dokumentaciju uraditi u svemu prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji objekata i tehničkim propisima koji se odnose na ovu vrstu objekata.

Pri projektovanju koristiti već urađen Glavni hidrograđevinski projekat vodosnabdevanja naselja „Metovnica“ od strane DP Inženjering Goša-Projmetal Beograd br. 2795 april 1995. godine.

Projekat za građevinsku dozvolu dostaviti sa adekvatnom tehničkom kontrolom.

 Obezbeđivanje geodetskih podloga je obaveza Naručilaca tako da istu nije potrebno obuhvatiti Ponudom za izradu projektne dokumentacije predmetne nabavke.

 Opštinska uprava ima ugovorenu obavezu sa pružaocem usluga za geodetske poslove.

 Lice za praćenje realizacije ugovora će omogućiti saradnju između pružaoca usluge za geodetske poslove i izabranog Izvršioca za izradu projetno-tehničke dokumentacije predmetne nabavke.

Projekte treba dostaviti kako u digitalnom obliku (elektronski potpisane) tako i u analagnom (3 primerka svakog).

 **Упознат и сагласан са условима техничке спецификације:**

 **Понуђач:**

 **Датум, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**