Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец август 2026. године, мерном месту  _К_Кривељ
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	14.9
	0.001
	˂0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	59.7
	0.008
	0.48
	4.56
	1.67

	Средња вредност
	26.2
	0.003
	0.15
	<2
	0.54

	50.0 - перцентил
	24.9
	0.002
	0.12
	<2
	<0.5

	98.0 - перцентил
	47.2
	0.008
	0.45
	3.46
	1.43

	90.4 - перцентил
	31.9
	0.005
	0.35
	<2
	1.06

	Број узорака
	24
	24
	24
	24
	24

	Број дана  ГВ
	1
	-
	
	
	

	
	
	
	
	


Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец август 2026. године, на мерном месту  _ЈР_Југопетрол
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3
	BaP
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6
	1

	ТВ
	50
	1
	
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1
	±14.8

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	GC-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008
	VMK B.ž.1:2020

	Минимална вредност
	15.6
	0.003
	0.20
	<2
	0.89
	˂0.4

	Максимална вредност
	91.4
	0.407
	68.0
	14.6
	109.1
	˂0.4

	Средња вредност
	39.3
	0.101
	14.6
	2.94
	37.7
	˂0.4

	50.0 - перцентил
	38.5
	0.078
	7.32
	2.07
	33.4
	˂0.4

	98.0 - перцентил
	76.0
	0.360
	57.0
	10.4
	101.2
	˂0.4

	90.4 - перцентил
	54.7
	0.200
	27.0
	6.63
	77.7
	˂0.4

	Број узорака
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Број дана  ГВ
	5
	-
	
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец  август 2026. године, на мерном месту  _OŠ_Оштрељ
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	15.8
	0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	75.3
	0.027
	0.88
	13.8
	5.15

	Средња вредност
	32.4
	0.005
	0.32
	<2
	1.18

	50.0 - перцентил
	29.3
	0.004
	0.27
	<2
	1.0

	98.0 - перцентил
	66.3
	0.018
	0.87
	8.48
	3.44

	90.4 - перцентил
	44.5
	0.008
	0.70
	2.77
	2.23

	Број узорака
	31
	31
	31
	31
	31

	Број дана  ГВ
	3
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец август 2026. године, на мерном месту  _Bz_Брезоник
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	9.4
	<0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	94.8
	0.071
	4.78
	2.32
	12.5

	Средња вредност
	40.3
	0.012
	1.06
	<2
	3.36

	50.0 - перцентил
	33.0
	0.008
	0.74
	<2
	2.05

	98.0 - перцентил
	88.9
	0.060
	4.24
	2.02
	12.3

	90.4 - перцентил
	80.1
	0.027
	2.58
	<2
	10.2

	Број узорака
	31
	31
	31
	31
	31

	Број дана  ГВ
	6
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, за месец август 2026. године, на мерном месту  _IZ_Индустријска зона
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	12.6
	0.003
	0.12
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	87.6
	0.199
	28.6
	6.02
	48.5

	Средња вредност
	35.2
	0.043
	7.02
	<2
	15.1

	50.0 - перцентил
	29.1
	0.037
	4.66
	<2
	10.5

	98.0 - перцентил
	83.2
	0.141
	27.1
	4.34
	46.5

	90.4 - перцентил
	59.9
	0.083
	16.1
	2.86
	43.8

	Број узорака
	29
	29
	29
	29
	29

	Број дана  ГВ
	5
	-
	
	
	



 Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец август 2026. године, на мерном месту  _M_Метовница
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	10.0
	0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	31.2
	0.013
	1.44
	5.18
	4.90

	Средња вредност
	20.1
	0.005
	0.46
	<2
	1.90

	50.0 - перцентил
	19.9
	0.005
	0.38
	<2
	1.81

	98.0 - перцентил
	29.4
	0.013
	1.33
	3.78
	4.67

	90.4 - перцентил
	25.9
	0.011
	1.03
	2.40
	3.30

	Број узорака
	30
	30
	30
	30
	30

	Број дана  ГВ
	-
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец август 2026. године, на мернoм месту  _I_Институт
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	10.5
	0.002
	<0.1
	<2
	0.64

	Максимална вредност
	51.7
	0.068
	7.79
	3.70
	21.5

	Средња вредност
	32.5
	0.023
	1.66
	<2
	5.82

	50.0 - перцентил
	33.6
	0.018
	1.01
	<2
	4.64

	98.0 - перцентил
	51.1
	0.066
	6.08
	3.49
	19.8

	90.4 - перцентил
	44.7
	0.044
	4.37
	2.54
	9.89

	Број узорака
	30
	30
	30
	30
	30

	Број дана  ГВ
	2
	-
	
	
	







	1. [bookmark: _Toc192856608]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ




	На квалитет ваздуха једног подручја, поред концентрације загађујућих материја, велики утицај имају и метеоролошки параметри: температура ваздуха, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, одсуство ветра, количина падавина, присуство магле. 

Метеоролошки подаци (количина падавина) прикупљани су са http://meteomanz.com/ЦРНИ ВРХ 13289. Метеоролошки подаци (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, притисак ваздуха, брзина и правац ветра) прикупљани су са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].

На сликама 4 и 5 дат је графички приказ руже ветра и средње брзине ветрa из појединих праваца 
(16 смерова: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW), за период oд 01.08 до 31.08.2026. са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].

На сликама 6 и 7 дат је графички приказ расподеле праваца ветра и класа брзина ветра, за период 
oд 01.08 до 31.08.2026. са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].
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4
. Графички приказ руже ветра, за период oд 
01.08 до 31.08.2026
.
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Бор Градски парк [АЗЖС] 
5
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	[bookmark: _Toc234836526]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
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Слика 
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. 
Графички приказ 
средње брзине ветра из појединих правацa,
 за период 
oд 
01.08 до 31.08.2026
.
 на мм Бор Градски парк [АЗЖС]
)
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. 
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 за период 
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.
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Бор Градски парк [АЗЖС]
)







	[bookmark: _Toc234836527]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
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 (
Слика 
7
. 
Графички 
приказ 
расподеле класа брзина ветра,
 за период 
oд 
01.08 до 31.08.2026
.
 
на мм
 
Бор Градски парк [АЗЖС]
)









	[bookmark: _Toc37358941][bookmark: _Toc39980047][bookmark: _Toc234836528]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ



	Приказ метеоролошких параметара у периоду oд 01.08 до 31.08.2026.
[bookmark: _Toc234836529]подаци преузети са станице Бор Градски парк [АЗЖС]
[bookmark: _Toc234836530]*подаци преузети са http://meteomanz.com/ ЦРНИ ВРХ 13289

	Датум
	Максималана температура (оC)
	Минимална температура (оC)
	Средња температура (оC)
	Релативна 
влажност ваздуха
(%)
	Притисак
(hPa)
	*Падавине (l/m2)

	01-08-26
	30.8
	17.4
	24.1
	61.4
	973
	

	02-08-26
	31.6
	16.2
	23.9
	57.5
	972
	

	03-08-26
	32.1
	16.7
	24.5
	52.2
	973
	

	04-08-26
	33.3
	16.7
	25.4
	47.7
	973
	

	05-08-26
	33.2
	17.3
	25.6
	50.3
	973
	

	06-08-26
	33.9
	19.5
	26.7
	53.4
	972
	

	07-08-26
	32.2
	18.6
	25.4
	61.4
	970
	13.5

	08-08-26
	31.0
	19.6
	26.1
	60.1
	971
	

	09-08-26
	29.3
	19.7
	25.1
	61.9
	974
	

	10-08-26
	31.2
	17.5
	24.3
	65.2
	973
	

	11-08-26
	34.3
	17.9
	25.8
	56.4
	972
	

	12-08-26
	32.3
	18.0
	25.6
	45.9
	975
	

	13-08-26
	27.8
	17.5
	23.0
	52.1
	978
	

	14-08-26
	27.3
	14.5
	21.2
	60.0
	977
	

	15-08-26
	27.1
	14.3
	20.6
	55.8
	975
	

	16-08-26
	29.1
	13.1
	21.2
	53.5
	973
	

	17-08-26
	31.9
	14.5
	23.0
	49.5
	968
	

	18-08-26
	25.2
	15.7
	21.3
	60.7
	967
	

	19-08-26
	30.9
	14.7
	22.7
	56.2
	970
	

	20-08-26
	34.9
	16.0
	25.4
	53.0
	971
	

	21-08-26
	36.0
	19.5
	27.4
	50.4
	969
	

	22-08-26
	32.9
	19.9
	27.3
	54.1
	969
	

	23-08-26
	29.6
	22.0
	25.2
	44.4
	974
	

	24-08-26
	31.9
	17.6
	24.7
	46.2
	973
	

	25-08-26
	31.5
	17.7
	24.7
	62.2
	971
	0.2

	26-08-26
	29.5
	19.0
	23.7
	74.0
	972
	

	27-08-26
	32.5
	17.7
	24.7
	60.0
	974
	

	28-08-26
	21.2
	16.4
	18.7
	90.2
	976
	0.1

	29-08-26
	27.6
	15.6
	20.8
	69.9
	974
	19.8

	30-08-26
	29.6
	14.9
	22.0
	79.3
	973
	

	31-08-26
	31.3
	16.8
	23.5
	68.6
	972
	4.6


**резултати мерења метеоролошких параметара нису обухваћени обимом акредитације
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