Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец септембар 2026. године, мерном месту  _SL_Слатина
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	16.7
	0.005
	0.44
	<2
	1.28

	Максимална вредност
	42.3
	0.165
	54.6
	10.8
	30.7

	Средња вредност
	26.8
	0.044
	4.90
	<2
	9.72

	50.0 - перцентил
	25.8
	0.019
	2.07
	<2
	7.54

	98.0 - перцентил
	39.7
	0.163
	31.2
	9.60
	26.8

	90.4 - перцентил
	33.9
	0.129
	8.10
	3.33
	22.4

	Број узорака
	28
	28
	28
	28
	28

	Број дана  ГВ
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	


Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец септембар 2026. године, на мерном месту  _ЈР_Југопетрол
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3
	BaP
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6
	1

	ТВ
	50
	1
	
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1
	±14.8

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	GC-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008
	VMK B.ž.1:2020

	Минимална вредност
	61.7
	0.453
	79.1
	11.9
	90.2
	<0.4

	Максимална вредност
	18.5
	0.006
	0.40
	<2
	3.0
	<0.4

	Средња вредност
	34.6
	0.118
	11.8
	2.66
	27.8
	<0.4

	50.0 - перцентил
	32.3
	0.095
	8.01
	2.35
	22.6
	<0.4

	98.0 - перцентил
	55.4
	0.421
	46.9
	7.58
	85.9
	<0.4

	90.4 - перцентил
	49.8
	0.248
	23.1
	3.64
	58.8
	<0.4

	Број узорака
	30
	30
	30
	28
	30
	30

	Број дана  ГВ
	3
	-
	
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец  септембар 2026. године, на мерном месту  _OŠ_Оштрељ
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	17.4
	0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	70.5
	0.012
	1.80
	4.96
	6.80

	Средња вредност
	32.7
	0.004
	0.37
	<2
	1.33

	50.0 - перцентил
	30.0
	0.004
	0.24
	<2
	0.94

	98.0 - перцентил
	61.5
	0.010
	1.37
	3.32
	5.04

	90.4 - перцентил
	49.7
	0.007
	0.93
	<2
	2.39

	Број узорака
	30
	30
	30
	30
	30

	Број дана  ГВ
	3
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец септембар 2026. године, на мерном месту  _Bz_Брезоник
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	12.7
	<0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	75.6
	0.041
	4.08
	3.16
	17.6

	Средња вредност
	29.6
	0.010
	0.79
	<2
	2.49

	50.0 - перцентил
	25.7
	0.007
	0.58
	<2
	1.57

	98.0 - перцентил
	67.4
	0.037
	3.18
	2.52
	11.3

	90.4 - перцентил
	48.6
	0.022
	1.74
	<2
	5.18

	Број узорака
	30
	30
	30
	30
	30

	Број дана  ГВ
	2
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, за месец септембар 2026. године, на мерном месту  _IZ_Индустријска зона
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	11.5
	0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	50.6
	0.156
	46.6
	7.21
	54.9

	Средња вредност
	28.2
	0.038
	6.04
	<2
	11.6

	50.0 - перцентил
	25.9
	0.025
	3.31
	<2
	5.93

	98.0 - перцентил
	50.2
	0.128
	33.3
	6.97
	45.6

	90.4 - перцентил
	44.7
	0.078
	10.4
	3.82
	27.0

	Број узорака
	26
	26
	26
	26
	26

	Број дана  ГВ
	1
	-
	
	
	



 Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец септембар 2026. године, на мерном месту  _M_Метовница
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	11.4
	<0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	32.7
	0.015
	4.20
	9.58
	3.95

	Средња вредност
	20.1
	0.005
	0.39
	<2
	1.34

	50.0 - перцентил
	20.3
	0.003
	0.22
	<2
	1.21

	98.0 - перцентил
	30.0
	0.015
	2.38
	8.16
	3.09

	90.4 - перцентил
	26.4
	0.010
	0.70
	3.95
	2.28

	Број узорака
	30
	30
	30
	30
	30

	Број дана  ГВ
	-
	-
	
	
	



Статистика средњих дневних концентрација суспендованих честица PM10 и матала у РМ10, 
за месец септембар 2026. године, на мернoм месту  _I_Институт
	
	PM10
g/m3
	Pb 
g/m3
	Cd 
ng/m3
	Ni 
ng/m3
	As 
ng/m3

	ГВ / ЦВ
	50
	1
	5
	20
	6

	ТВ
	50
	1
	
	
	

	Мерна несигурност (%)
	±7.9
	±19.0
	±39.6
	±26.3
	±19.1

	Техника испитивања
	G
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS
	ICP-MS

	Метода
	SRPS EN 12341:2015
	SRPS EN 14902:2008

	Минимална вредност
	13.3
	<0.001
	<0.1
	<2
	<0.5

	Максимална вредност
	55.0
	0.062
	10.4
	14.0
	16.1

	Средња вредност
	32.2
	0.021
	1.88
	<2
	4.29

	50.0 - перцентил
	34.0
	0.018
	1.04
	<2
	2.93

	98.0 - перцентил
	51.2
	0.061
	8.37
	9.36
	13.6

	90.4 - перцентил
	45.8
	0.050
	3.48
	2.26
	9.67

	Број узорака
	24
	24
	24
	24
	24

	Број дана  ГВ
	1
	-
	
	
	







	1. [bookmark: _Toc192856608]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ




	На квалитет ваздуха једног подручја, поред концентрације загађујућих материја, велики утицај имају и метеоролошки параметри: температура ваздуха, ваздушни притисак, влажност ваздуха, правац и брзина ветра, одсуство ветра, количина падавина, присуство магле. 

Метеоролошки подаци (количина падавина) прикупљани су са http://meteomanz.com/ЦРНИ ВРХ 13289. Метеоролошки подаци (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха, притисак ваздуха, брзина и правац ветра) прикупљани су са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].

На сликама 4 и 5 дат је графички приказ руже ветра и средње брзине ветрa из појединих праваца 
(16 смерова: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW), за период oд 01.09 до 30.09.2026. са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].

На сликама 6 и 7 дат је графички приказ расподеле праваца ветра и класа брзина ветра, за период 
oд 01.09 до 30.09.2026. са метеоролошке станице Бор Градски парк [АЗЖС].
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 (
Слика 
4
. Графички приказ руже ветра, за период oд 01.09 до 30.09.2026.
 
на мм
 
Бор Градски парк [АЗЖС] 
5
)











	МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
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 (
Слика 
5
. 
Графички приказ 
средње брзине ветра из појединих правацa,
 за период 
oд 01.09 до 30.09.2026.
 на мм Бор Градски парк [АЗЖС]
)
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 (
Слика 
6
. 
Графички 
приказ 
расподеле праваца ветра,
 за период 
oд 01.09 до 30.09.2026.
 
на мм
 
Бор Градски парк [АЗЖС]
)







	МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
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 (
Слика 
7
. 
Графички 
приказ 
расподеле класа брзина ветра,
 за период 
oд 01.09 до 30.09.2026.
 
на мм
 
Бор Градски парк [АЗЖС]
)









	[bookmark: _Toc37358941][bookmark: _Toc39980047]МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ



	Приказ метеоролошких параметара у периоду oд 01.09 до 30.09.2026.
подаци преузети са станице Бор Градски парк [АЗЖС]
*подаци преузети са http://meteomanz.com/ ЦРНИ ВРХ 13289

	Датум
	Максималана температура (оC)
	Минимална температура (оC)
	Средња температура (оC)
	Релативна 
влажност ваздуха
(%)
	Притисак
(hPa)
	*Падавине (l/m2)

	01-09-26
	29.1
	16.8
	23.5
	69.1
	973
	

	02-09-26
	30.4
	17.6
	24.0
	45.8
	975
	

	03-09-26
	30.0
	14.9
	22.6
	48.9
	974
	

	04-09-26
	28.5
	17.0
	22.7
	52.6
	974
	

	05-09-26
	33.9
	14.5
	24.9
	53.1
	973
	

	06-09-26
	26.9
	14.4
	22.1
	45.2
	978
	

	07-09-26
	26.1
	10.9
	18.3
	54.8
	981
	

	08-09-26
	27.3
	12.1
	19.4
	54.1
	975
	

	09-09-26
	28.5
	12.1
	20.2
	54.8
	970
	

	10-09-26
	29.8
	14.8
	21.5
	57.2
	972
	

	11-09-26
	31.4
	15.8
	23.7
	58.3
	973
	0.7

	12-09-26
	21.1
	15.0
	17.6
	72.5
	975
	0.1

	13-09-26
	20.9
	11.1
	16.1
	66.3
	975
	

	14-09-26
	23.9
	8.8
	16.9
	63.5
	976
	0.1

	15-09-26
	23.1
	15.3
	18.4
	73.0
	976
	

	16-09-26
	26.1
	11.4
	18.7
	67.0
	973
	

	17-09-26
	27.5
	11.5
	19.0
	57.8
	971
	

	18-09-26
	28.2
	12.9
	20.7
	57.7
	971
	

	19-09-26
	27.8
	16.0
	22.2
	56.0
	976
	

	20-09-26
	29.9
	14.3
	21.9
	51.3
	978
	

	21-09-26
	22.7
	12.0
	18.2
	56.9
	975
	

	22-09-26
	16.9
	9.2
	12.5
	66.4
	975
	2.5

	23-09-26
	16.6
	7.4
	11.8
	75.3
	976
	

	24-09-26
	19.1
	5.6
	12.8
	67.9
	976
	1.5

	25-09-26
	14.7
	11.1
	12.4
	89.6
	976
	5.6

	26-09-26
	19.2
	9.9
	13.7
	82.0
	979
	

	27-09-26
	21.5
	8.3
	14.4
	73.5
	980
	

	28-09-26
	23.2
	10.0
	16.0
	65.2
	978
	

	29-09-26
	21.6
	9.0
	15.0
	69.6
	982
	

	30-09-26
	20.3
	8.6
	14.8
	64.5
	984
	


**резултати мерења метеоролошких параметара нису обухваћени обимом акредитације
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